|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Projekt:** |  | Standard LV |
| **LV:** | Öltankbeheizungssystem |
|  |  |
|  |  |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |
|  |
|  |
| 01. | Bausatz Tankinnenbeheizung |
|  |
|
|  |
| TBS-1 Bausatz Tankinnenbeheizung, für Tankinhalt bis 1.000 lFabrikat: bamaheatTyp: TBS-1 |
| Artikelnummer: 8000-20.01 |
|  |
|
|  | 1,000 Stk | ............ | ............ EUR |
|  |
| 02. | Bausatz Tankinnenbeheizung |
|  |
|
|  |
| TBS-2 Bausatz Tankinnenbeheizung, für Tankinhalt bis 2.000 lFabrikat: bamaheatTyp: TBS-2 |
| Artikelnummer: 8000-20.02 |
|  |
|
|  | 1,000 Stk | ............ | ............ EUR |
|  |
| 03. | Bausatz Tankinnenbeheizung |
|  |
|
|  |
| TBS-5 Bausatz Tankinnenbeheizung, für Tankinhalt bis 5.000 lFabrikat: bamaheatTyp: TBS-5 |
| Artikelnummer: 8000-20.05 |
|  |
|
|  | 1,000 Stk | ............ | ............ EUR |
|  |
| 04. | Bausatz Tankinnenbeheizung |
|  |
|
|  |
| TBS-10 Bausatz Tankinnenbeheizung, für Tankinhalt bis 10.000 lFabrikat: bamaheatTyp: TBS-10 |
| Artikelnummer: 8000-20.10 |
|  |
|
|  | 1,000 Stk | ............ | ............ EUR |
|  |
|  |
|  |
| 07/2020 |  | Seite 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Projekt:** |  | Standard LV |
| **LV:** | Öltankbeheizungssystem |
|  |  |
|  |  |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |
|  |
|  |
| 05. | Bausatz Tankinnenbeheizung |
|  |
|
|  |
| TBS-20 Bausatz Tankinnenbeheizung, für Tankinhalt bis 20.000 lFabrikat: bamaheatTyp: TBS-20 |
| Artikelnummer: 8000-20.20 |
|  |
|
|  | 1,000 Stk | ............ | ............ EUR |
|  |
| 06. | Bausatz Tankinnenbeheizung |
|  |
|
|  |
| TBS-40 Bausatz Tankinnenbeheizung, für Tankinhalt bis 40.000 lFabrikat: bamaheatTyp: TBS-40 |
| Artikelnummer: 8000-20.40 |
|  |
|
|  | 1,000 Stk | ............ | ............ EUR |
|  |
| 07. | Bausatz Tankinnenbeheizung |
|  |
|
|  |
| TBS-60 Bausatz Tankinnenbeheizung, für Tankinhalt bis 60.000 lFabrikat: bamaheatTyp: TBS-60 |
| Artikelnummer: 8000-20.60 |
|  |
|
|  | 1,000 Stk | ............ | ............ EUR |
|  |
| 08. | Bausatz Tankinnenbeheizung |
|  |
|
|  |
| TBS-80 Bausatz Tankinnenbeheizung, für Tankinhalt bis 80.000 lFabrikat: bamaheatTyp: TBS-80 |
| Artikelnummer: 8000-20.80 |
|  |
|
|  | 1,000 Stk | ............ | ............ EUR |
|  |
|  |
|  |
| 07/2020 |  | Seite 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Projekt:** |  | Standard LV |
| **LV:** | Öltankbeheizungssystem |
|  |  |
|  |  |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |
|  |
|  |
| 09. | Bausatz Tankinnenbeheizung |
|  |
|
|  |
| TBS-100 Bausatz Tankinnenbeheizung, für Tankinhalt bis 100.000 lFabrikat: bamaheatTyp: TBS-100 |
| Artikelnummer: 8000-21.00 |
|  |
|
|  | 1,000 Stk | ............ | ............ EUR |
|  |
| 10. | Multifunktions-Temperaturregler für WandmontageMultifunktions-Temperaturregler mit Digitalanzeige und Touch-Bedienung.Temperaturanzeige, Passwortschutz.Ein -All in one- Regler für verschiedenste Anwendungsbereiche. Dachrinnenheizung, Freiflächenheizung, Rohrbegleitheizung, elektronische Fußbodenheizung.Zur WandmontageSchutzart: IP55Einstellbereich: -25° bis +99° CHysterese: 1 bis 10 KFühler: 3 m Rohranlege- / Umgebungsfühler NTCSchaltleistung: 20 A HeizungAlarm 1: Wechsler - potentialfrei (Schaltleistung: 30VDC1A)Alarm 2: Schließer - potentialfrei (Schaltleistung: 230V3A) |
|  |
|
|  |
|  |
| Fabrikat: bamaheatTyp: ETC 1883 WGArtikelnummer: 8000-80.19 |
|
|  | 1,000 St | ............ | ............ EUR |
|  |
|  |
|  |
| 07/2020 |  | Seite 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Projekt:** |  | Standard LV |
| **LV:** | Öltankbeheizungssystem |
|  |  |
|  |  |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |
|  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 11. | Multifunktions-Temperaturregler für Verteilungseinbau |
|  |
|
|  |
| Multifunktions-Temperaturregler mit Digitalanzeige und Touch-Bedienung.Temperaturanzeige, Passwortschutz.Ein -All in one- Regler für verschiedenste Anwendungsbereiche. Dachrinnenheizung, Freiflächenheizung, Rohrbegleitheizung, elektronische Fußbodenheizung.Zum Einbau auf Hutschiene in Elektroverteilung.Einstellbereich:- 25° bis +99° CHysterese: 1 bis 10 KFühler: 3 m Rohranlege- / Umgebungsfühler NTCSchaltleistung: 20 A HeizungAlarm 1: Wechsler - potentialfrei (Schaltleistung:30VDC1A)Alarm 2: Schließer - potentialfrei (Schaltleistung: 230V3A)Fabrikat: bamaheatTyp: ETC 1883Artikelnummer: 8000-80.18 1.000 Stk. ………… …………EUR |

 |
| 12. | Elektronischer Regler für Wandmontage |
|  |
|
|  |
| Elektronischer Regler mit Rohranlege-/Umgebungsfühlerfür Wandmontage, zur Steuerung vonRohrbegleitheizungen, Fußbodenheizungen,Frühbeetheizungen. Mit fail-safe Funktion, MeldungFühlerfehler, Anzeige Betrieb der Heizung,Temperaturabsenkung um 5K über separaten KontaktmöglichBetriebsspannung: 230V ACEinstellbereich: 0 °C - 60 °CFühler: 1,5 m PTC linearisiertSchaltleistung: 16 ASchaltkontakt: potentialfreier WechselkontaktMeldeleuchten: Betrieb / StörungAbmessungen (BxHxT): 120x122x56mmFabrikat: bamaheatTyp: ETC 220 |
| Artikelnummer: 8000-80.00 |
|  |
|
|  | 1,000 St | ............ | ............ EUR |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 07/2020 |  | Seite 4 |
| **Projekt:** |  | Standard LV |
| **LV:** | Öltankbeheizungssystem |
|  |  |
|  |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |

|  |  |
| --- | --- |
| 26. | Kabelbinder zur Heizbandbefestigung an Metallrohren |
|  |
|
|  |
| Länge: 360 mmVPE: 100 StückFabrikat: bamaheatTyp: KBI-1 |
| Artikelnummer: 8000-10.43 |
|  |
|
|  | 1,000 VPE | ............ | ............ EUR |

|  |  |
| --- | --- |
| 30. | Kennzeichnungsschild |
|  |
|
|  |
| Kennzeichnungsschild zur Kennzeichnung der beheizten Bereiche auf der Wärmedämmung alle 5m"Elektrische Begleitheizung - Achtung - Attention – Attenzione Netzspannung: 230V"Farbe: gelbKennzeichnung: BlitzsymbolInstallationsabstand: 5mMaterial: versiegeltes SpezialpapierFabrikat: bamaheatTyp: KZS |
| Artikelnummer: 8000-10.47 |
|  |
|
| **Liefernachweis:****Elke TECHNIK GmbH**bama***heat*** WärmetechnikMühlgraben 7073479 Ellwangen (Jagst)Tel.: 07961-569550 Fax.: 07961-5695590info@bamaheat.dewww.bamaheat.de | 1,000 Stk | ............ | ............ EUR |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 07/2020 |  | Seite 5 |